**Análisis de Riesgos**

*Califique los riesgos como sigue, por afinidad e impacto: Alto = 3, Medio = 2, Bajo = 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naturaleza del riesgo o incertidumbre** | **Afinidad**  **[Alta/Media/Baja]** | **Impacto**  **[Alta/Media/Baja]** | **Afinidad x Impacto**  **[Valor]** | **Acciones requeridas y quien tomará responsabilidad para manejar el riesgo** |
| Riesgo de obstrucción de la banda transportadora | medio | alto | 5 | el equipo para solucionar el problema tendrá en cuenta un diseño técnico el cual pueda evitar el atascamiento de este, además si el producto falla tendrá una forma de apagar todo el mecanismo para asi evitar casa uno de los posibles problemas que tengan que ver con la banda transportadora y asi el usuario pueda manipular la banda sin peligro a que esta se mueva |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naturaleza del riesgo o incertidumbre** | **Afinidad**  **[Alta/Media/Baja]** | **Impacto**  **[Alta/Media/Baja]** | **Afinidad x Impacto**  **[Valor]** | **Acciones requeridas y quien tomará responsabilidad para manejar el riesgo** |
| Riesgo de mantenimiento o mal uso para las cuchillas | alto | alto | 6 | Para solucionar este problema el equipo tendrá y desarrollara un manual de usuario y mantenimiento para la manipulación del dispositivo para así evitar cualquier mal uso de el dispositivo y tener un buen mantenimiento a esta parte crucial |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naturaleza del riesgo o incertidumbre** | **Afinidad**  **[Alta/Media/Baja]** | **Impacto**  **[Alta/Media/Baja]** | **Afinidad x Impacto**  **[Valor]** | **Acciones requeridas y quien tomará responsabilidad para manejar el riesgo** |
| Riesgo de falla en el tambor de separación del fruto | medio | Medio | 4 | el equipo para solucionar el problema tendrá en cuenta un diseño técnico el cual pueda evitar el atascamiento de este, además si el producto falla tendrá una forma de apagar todo el mecanismo para asi evitar cada uno de los posibles problemas que tengan que ver con el tambor de separación de fruto y asi el usuario pueda manipular el tambor sin peligro a que este se mueva |